**2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ И ПОТРЕБНА ОПРЕМА**

**Димензија возила:**

- Дужина возила: од 4200мм до 4300мм

- Ширина возила: од 1750мм до 1800мм

- Висина возила: од 1500мм до 1600мм

- Међуосовинско растојање возила: од 2650мм до 2700мм

- Запремина пртљажника: мин. 400 лит.

- Облик каросерије: Лимузина ХБ – кос задњи део

- Број врата: 5

- Број седишта: 5

**Мотор:**

- Запремина мотора: 900 цм3 до 1000 цм3

- Снага мотора: од 80 КW до 85 КW

- Погон: На предњој осовини константан

- Мењач: МАНУЕЛНИ мин.6+Р брзина

- Гориво: Бензин мин. РОН 95

- Норма/генерација мотора: мин. ЕУ 6

- Мотор: Турбо са директним убризгавањем

- Год. производње: 2023

**Минимална захтевана опрема:**

- Kлима уређај – аутоматска регулација

- Минимум ESC и ABS

- Ваздушни јастуци - мин. предњи и бочни за возача и сувозача

- Ваздушне завесе

- Управљач са серво уређајем подесив у две осе са командама за радио и

телефон на волану

- Алу фелне мин. 16''

- Лед дневна светла

- Лед фарови са уређајем за прање фарова

- Кодирани кључ- imobilaizer

- Путни рачунар

- Предњи радар за препреке

- Асистент за одржавање правца по линијама на асфалту

- Темпомат са лимитером брзине

- Безручно телефонирање

- Старт стоп систем

- Централно даљинско закључавање и откључавање

- Електро подизачи свих бочних стакала врата

- Електро подесиви спољни ретровизори са грејачима

- Задњи сензори за паркирање

- Грејач задњег стакла

- Брисач задњег стакла

- Наслон за руку између предњих седишта

- Радио са смарт линк-ом и мин 8 звучника 2х усб и ауx прикључак

- Резервни точак са прибором и алатом за промену истог

- Боја – светла металик по избору наручиоца

**Додатни услови Наручиоца:**

- Година производње возила 2023

- Гарантни рок за мотор и склопове мин. 4 године или мин. 120.000 км

- Гарантни рок за каросерију мин. 10 година

- Рок испоруке макс.150 дана од дана потписивања Уговора